
   
1. 新宏畅无线科技HB02驱动安装说明:
	1. 如果是升级安装,请首先退出HB02驱动程序.点击XHC-HB02驱动.exe,按提示进行安装.按默认的提示安装,
	最好不要安装在program files 目录下.
	2. 此软件安装后,在程序文件夹下,打开HB02Auto.exe.
	3. 此软件在运行后,将会在注册表注册自动开机运行.如有放火墙请允许进行注册.
	4. 此软件只能插入新宏畅NC版usb控制器才能正常工作.

2. 在删除文件时,如果提示""Could not Open Install.Log File",按以下
方法进行删除:
	1. 在程序的安装目录下,将install.log文件移出.
	2. 打开程序的安装目录下的UNWISE.EXE.
	3. 在选择install.log文件时,选择移出的install.log.
	4. 按提示进行删除.

3.版本升级说明
2.31版本说明 2016.1.13
    1. 优化步距调节功能,以解决维宏有些版本步距调节不成功的问题.
  V2.3版本说明 2015.5.8
    1. 增加下传重新配对的功能.
    V2.2版本说明 2014.12.17
    1. 支持新的版本:V8.319
    V2.1版本说明 2014.10.14
    1. 解决连续时按键有迟滞.
    2. 解决步距时Z+,Z-反向.
    V2.0版本说明 2014.9.26
    1. 新的版本,为新的硬件.
    V1.2版本说明 2013.4.13
    
    1. 解决在有弹出确定窗口时,有时按YES键不能确定的问题.
    
    V1.1版本说明 2012.9.4
    优化软件的usb反复插拔流程,使软件工作更稳定.
    在有弹出窗口时，都可以按方向键进行操作.
    V1.09版本说明 2012.8.10
    解决软件有时图标变灰不能下传数据的问题.

    V1.08版本说明 2011.12.29
    解决5.5x版本刚启动时,手柄不能按x,y,z移动的问题.
    V1.07版本说明 2011.12.15
    修改驱动兼容ncstudio 5.x版本按YES不能确定对刀的问题 .
    
    V1.06版本说明 2011.9.28
    为避免和HB03驱动名冲突,将运行名改为xHcAuto.

    V1.05版本说明 2011.9.14
   在ncstudio弹出窗口时,按左右键为键盘Tab功能.以方便用户选择操作.
    V1.04版本说明 2011.9.8
   修改在ncstudio软件启动时,按x,y,z调节不起反应的问题.

   V1.03版本说明 2011.8.23
   修改调节步距时.调节不成功和显示不对应的问题。

   V1.02版本说明 2011.8.8
   增加了对所有弹出窗口的提示.用户可以按YES和NO键退出弹出窗口.
   V1.01版本说明 2011.8.3
   无线手轮驱动改为HB02驱动.HB02为新宏畅无线手柄的型号.
   
 
	
4. 如有任何疑问,请访问我们的网站:http://www.cdxhctech.com





