
1. 新宏畅无线科技HB03驱动安装说明:
	1. 如果是升级安装,请首先退出全向无线手轮驱动程序.点击XHC-HB03-X驱动安装.exe,按提示进行安装.
	按默认的提示安装,最好不要安装在program files 目录下.
	2. 此软件安装后,在程序文件夹下,打开HB03Auto.exe.
	3. 此软件在运行后,将会在注册表注册自动开机运行.如有放火墙请允许进行注册.
	4. 此软件只能插入新宏畅HB03设备的usb控制器才能正常工作.

2. 在删除文件时,如果提示""Could not Open Install.Log File",按以下
方法进行删除:
	1. 在程序的安装目录下,将install.log文件移出.
	2. 打开程序的安装目录下的UNWISE.EXE.
	3. 在选择install.log文件时,选择移出的install.log.
	4. 按提示进行删除.
3.版本说明
     V2.43.5版本说明 2015.1.15
     1.解决手轮连续时有停止的问题.
     V2.43.3版本说明 2014.5.28
     1. 支持威克版本的NCSTUDIO
      V2.43.2版本说明 2013.11.25
     1. 退出手轮引导后不停止.继续运行.
     V2.43.1版本说明 2013.11.11
     1. 手轮引导时加快停止.减少停止的时间.
     V2.43版本说明 2013.11.7
     1. 支持v8.305 x,y,z清零版本
     V2.42版本说明 2013.8.8
     1. 支持v8.298版本
     V2.40版本说明 2013.5.9
     V2.41版本说明 2013.5.9
     1. 支持v8.101版本
     V2.40版本说明 2013.5.9
     1. 去掉手轮步距时自动切换到自动. 
     
     V2.39.1版本说明 2013.5.2
     1. 修改摇手轮时高速的门限,使高低速切换更平稳.
     V2.39版本说明 2013.4.29
     1. 解决在反向切换摇手轮时机器移动不能停止的问题.反向数据处理延迟0.4s.

     V2.38版本说明 2013.4.1
     1. 支持Ncstudio8.280
     V2.37版本说明 2013.3.21
     1. 显示公司LOGO,去掉了显示自定义的步距值.
     V2.36版本说明 2013.3.20
     1. 可显示自定义的步距值.
     V2.35版本说明 2012.9.13
    1. 增加用户在换无线对刀器时,驱动可以下传命令使对刀器和控制器配对。
    手轮配对:拔下usb,再插入usb到计算机.打开hb03驱动软件,右点驱动设备配对。
    进入设备配对界面后点手轮重新配对.然后同时按NO和下面的左方向键.3秒后OK
    LED灯亮.设备配对成功。
    对刀器配对:拔下usb,再插入usb到计算机.打开hb03驱动软件,右点驱动设备配对。
    进入设备配对界面后点对刀器重新配对.然后按对刀器到告警指示灯亮.5秒后工作
    LED灯亮.设备配对成功。
    
    
    V2.34版本说明 2012.9.11
    1. 解决软件在下传机器坐标数据时,数据有时会出错的问题。
    V2.33版本说明 2012.9.6
    1. 在回机器原点时,按YES键回全部轴.
    V2.32版本说明 2012.9.3
    1. 完善程序对刀控制过程.
    V2.20版本说明 2012.8.10
    1. 解决软件不能下传数据,图标变灰的问题.
    V2.31版本说明 2012.8.30
    1. 增加对XHC无线刀器支持.支持x,y,z坐标的3位小数点显示.
    V2.20版本说明 2012.8.10
    1. 解决软件不能下传数据,图标变灰的问题.
    
    
    V2.19版本说明 2012.7.27
    1. 解决LCD有时显示为0的问题.
 
    V2.18版本说明 2012.7.23
    1. 在步进小于0.1时,不切换为连续模式;在大于0.1时,当手轮摇快时,会自动切换到连续模式;停止后会自动恢复原来的步进。
 
    V2.17版本说明 2012.7.16
    1. 在步进时,当手轮摇快时,会自动切换到连续模式;停止后会自动恢复原来的步进。
    2. 手轮数据快慢时,会自动进行高低速切换。不在用按左方向键,将进行高低速度切换.
    V2.16版本说明 2012.7.14
    1. 在连续模式下按左方向键,将进行高低速度切换.
    2. 解决LHB03在连续时，摇手轮一步走太快的问题。
    V2.15版本说明 2012.3.10
    增加在对刀窗口和回机器原点窗口时,按方向键可以有选择的功能.
    V2.14版本说明 2011.11.10
    解决有时第一次使用驱动软件时,需要鼠标积活软件才能使用的问题.
    V2.13版本说明 2011.9.28
    解决ncstudio v5.497版本手轮迅速反向时,机器不反向的问题.
    V2.12版本说明 2011.8.31
    自动检测ncstudio弹出窗口,并提示用户按yes 或no 退出.
    V2.11版本说明 2011.8.5
    全向无线手轮,改名为HB03.驱动改名为HB03驱动.HB03为新宏畅无线手轮的产品型号.
     V2.10版本说明 2011.5.30
    解决手轮在OFF时,按开始键会按两次的问题.
    V2.09A版本说明 2011.5.10
    调整手轮高速的门限.
    V2.09版本说明 2011.5.6
    支持ncstudio 8.125版本.
    V2.08版本说明 2011.4.25
    修改了档位开关在OFF切换到x,y,z时,有手轮数据出现的问题.
   V2.07版本说明 2011.2.28
    将Z轴方向反向 .
   V2.06版本说明 2011.1.7
   修改ncstudio软件在最小化时,按键没有反应的问题.
   V2.05版本说明 2010.12.23
   1. 修改调完主轴转速后,再移动机器,步距会从连续变到0.1的问题.
   V2.04版本说明 2010.12.22
   1. 修改在手轮引导点动过程中,在RF连接失败时,自动超时停止正在运行的操作.
   V2.03版本说明 2010.12.11
   1. 增加对V5.4.95 固定对刀的功能.长按对刀键超过2s后,执行固定对刀,否则浮动对刀.
   2. 修改了手轮自动高速反向时,出现的速度异常.
   V2.02版本说明 2010.12.6
   在手轮引导退出时,自动停止复位机器.
   V2.00版本说明 2010.12.3
   支持数控系统在后台运行.不影响前台的操作.

   V1.09版本说明 2010.12.1
   调整手轮高速和低速的界限.
   V1.08版本说明 2010.11.29
   支持版本罗特雕刻机控制系统V5.457
   V1.07版本说明 2010.11.26
   修改手轮在继续模式下,机器运行不连续的问题.
   V1.06版本说明 2010.11.22
   1. 新宏畅全向无线手轮驱动是一款方便用户高效使用维宏数控系统进行数控加工的软件.此软件目前只支持维宏数控系统.不支持其它的数控系统.
   2. 此软件支持维宏数控系统Ncstudio 5.x的中文版和Ncstudio 8.202.不支持维宏数控系统的英文版Ncstudio 8.214和Ncstudio 5.453.
   若要用英文版的维宏数控系统,请安装新宏畅全向无线手轮英语版驱动.
   
   	
	
	
4. 如有任何疑问,请访问我们的网站:http://www.cdxhctech.com





