
 编号：XHC-CS-20190801

**产品规格书**







|  |  |
| --- | --- |
| 产品型号 | PHB02 |
| 日期 | 2019/08/01 |
| 核准 | 马俊杰 |
| 审核 | 罗国锋 |
| 单位 | 成都芯合成科技有限公司 |

****

长 145.3mm(不包括硅胶套) 152.5mm(包括硅胶套)

宽 76.1mm(不包括硅胶套) 83mm(包括硅胶套)

厚度 24.5mm(不包括硅胶套) 27.8mm( 包括硅胶套)

重量 0.145Kg(不包括硅胶套) 0.205Kg(包括硅胶套)

接收器天线长度 2米

接收器重量 0.05Kg（包括天线）

接收器类型 磁吸

**产品电气参数**

手持端工作电压电流 2节AAA电池 3V/3mA

手持端低电压报警范围 <2.2V

手持端发射功率 10DBM

接收器接收灵敏度 -85DBM

无线通讯频率 433MHZ频段

延迟时间 32毫秒

**其他产品参数**

按键使用寿命 40~50万次

无线通讯距离 空旷40米

工作温度 -15°<X<70°

防摔高度 1.5米

接收器端口 USB2.0

按键数量 31

LED灯数量 13个