1.安装Mach3软件：
  打开“MACH3 Soft”文件夹下面的“Mach3Version3.043.066”文件，点击安装软件，自动安装。安装完成后，打开“03 汉化”文件夹，拷贝文件夹里面的所有
  文件到C:Mach3\ 下,完成汉化。如果需要英文软件，请不要 拷贝汉化包。
2.一键安装控制卡驱动程序
  打开文件夹“XHC-MKX-V 驱动一键自动安装”，点击一键安装程序，电脑自动安装控制卡的驱动文件等，但是必须MACH3软件安装在C盘
3.拷贝界面文件：
  打开“MACH3-界面”文件夹，选择“四轴”文件夹或者“六轴”，按照里面的使用说明拷贝文件.然后启动Mach3软件，点击“查看”选项，选择“加载新界面”，然后选择刚刚拷贝的文件“XHC-4cy3.set”.