

FeedCurrent = GetOemDRO(818) 	'Get the current settings, OEM DROs (818)=Feedrate DRO
ZCurrent = GetOemDro(802)	'OEM DROs (802)=Z DRO
GageH = GetOEMDRO(1001)	'OEMDRO(1001)=Gage Block Height
ZNew = ZCurrent - 300		'probe down 20 mm

Code "G90F200"			'slow feed rate to 100 MM/MIN
Rem Code "G4 P1"			'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "G31 Z" &ZNew
While IsMoving()
Sleep(10)
Wend
Call SetDro (2,GageH)		'DRO(2)=Z DRO

FinalMove = GageH + 10
Code  "G0 Z" &FinalMove
Code "F" &FeedCurrent  		'restore starting feed rate   dr.lin 2009.10.16 
